太蓝新能源全固态电池生产基地建设项目厨具
询价单 
	采购单位（盖章）:潜江市高新投建设有限公司

	联系人：冯女士
	联系电话：0728-6232698
	[bookmark: _GoBack]传真：/

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税合价（元）
	不含税总价（元）

	冷库
	
	
	
	
	
	
	

	1
	冷冻库
	3100*3000*2600；双面彩钢板≥0.5mm， ≥ 100mm 厚聚氨酯发泡；
设置温度：0℃ ~ -18 ℃ ;电压：380V ； 功率：4KW；冷库内采用防潮照明灯，照度满足使用要求；冷库门开关灵活、无变形，密封良好；配电脑控制箱；数据对接智慧管理平台，远程监测控制。无线对接平台，实时上传数据，并使用手机和 PC 远程实时监察运行信息，并远程或自动进行启动关闭和调节运行功能。
	套
	1
	
	
	

	2
	四层平板货架
	1500*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	3
	四层平板货架
	1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	仓库
	
	
	
	
	
	
	

	4
	四层平板货架
	1500*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	5
	
	
	

	5
	四层平板货架
	1200*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	6
	米面架
	1500*600*250；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	4
	
	
	

	粗加工间
	
	
	
	
	
	
	

	7
	双层工作台带靠背
	1500*750*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	3
	
	
	

	8
	大单星水池
	1000*750*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	5
	
	
	

	9
	四层平板货架
	1500*500*1550；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	10
	多功能切菜机
	900*420*780；0.75KW/380V，生产能力150-660KG/H,切丝、切丁、切片
	台
	1
	
	
	

	11
	土豆去皮机
	750*500*840；0.75KW/220V，产量240KG/H
	台
	1
	
	
	

	12
	绞切肉两用机
	550*400*900；2.2KW/220V，生产能力：切肉片400kg/h 切肉丝200kg/h 绞肉100kg/h
	台
	1
	
	
	

	13
	双层工作台
	1200*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	14
	洗地龙头
	开放式高压花洒洗地龙头，碳钢开放式卷盘；软管长度15米，为复合材料，自动回卷，软管进水口4分
	台
	1
	
	
	

	15
	开水器带底座-60L
	6KW/380V；不锈钢304内胆，整体发泡，整体不烫手；全铜加热管、水龙头；节能环保，每小时出水60L
	台
	1
	
	
	

	16
	刀具消毒柜
	650*590*1720；0.6KW/220V；紫外线热风循环消毒；配置不锈钢子弹可调脚，配置10把刀，5块砧板
	台
	1
	
	
	

	17
	灭蝇灯
	M018；0.01KW/220V；粘逋式
	台
	1
	
	
	

	烹饪间
	
	
	
	
	
	
	

	18
	燃气双头800大锅灶（带熄火保护）
	2200*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气
	台
	1
	
	
	

	19
	燃气单头800大锅灶（带熄火保护）
	1200*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气
	台
	1
	
	
	

	20
	调料台
	400*1200*800/400；台面：采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm SUS304不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	21
	燃气双炒双温灶
	2000*1200*800/400；台面：SUS 304 δ=1.2mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；全钢可调子弹脚；环保节能型炉头,电子点火带熄火保护；不锈钢摇摆龙头，220V/180W中压风机；燃气：液化天然气；
	台
	1
	
	
	

	22
	燃气四头煲仔炉
	800*900*800/150；台面：SUS 304 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架全不锈钢；电子点火带熄火保护；承重铸铁可调子弹脚；燃气：液化天然气；
	台
	1
	
	
	

	23
	燃气双头矮脚炉
	1300*900*500/300；台面：SUS 304 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板1.0mm不锈钢；骨架为全不锈钢；电子点火带熄火保护自吸风炉头；全钢可调子弹脚；燃气：液化天然气；
	台
	1
	
	
	

	24
	双门24盘蒸饭车
	1000*730*1750；2*12KW/380V；箱采用优质不锈钢一次成型模具制造，聚氨酯整体发泡，浮球阀、管道件等均采用优质国标件，自动进水，缺水保护，设有定时、定温功能
	台
	1
	
	
	

	25
	双通移门工作台
	1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚
	台
	3
	
	
	

	26
	双层工作台
	1500*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	27
	双层工作台
	1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	6
	
	
	

	28
	双星水池
	1500*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	29
	双层工作台带靠背
	1500*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	30
	四层货架
	1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	3
	
	
	

	31
	四门双温冰箱
	1200*700*1950；0.4KW/220V；功率(W)：400W；温度范围：-18℃ ～ +8℃；制冷剂：R290/制冷方式：国产东贝压缩机直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质，中门横梁加热除霜（以该品牌生产厂家为准）
	台
	2
	
	
	

	32
	灭蝇灯
	0.01KW/220V；粘逋式灭蝇
	个
	1
	
	
	

	工具间
	
	
	
	
	
	
	

	33
	四层平板货架
	1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	面点间
	
	
	
	
	
	
	

	34
	四门双温冰箱
	1200*700*1950；功率(W)：400W；温度范围：-18℃ ～ +8℃；制冷剂：R290/制冷方式：国产东贝压缩机直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质，中门横梁加热除霜（以该品牌生产厂家为准）
	台
	1
	
	
	

	35
	单通移门工作台
	1500*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚
	台
	2
	
	
	

	36
	单星水池
	700*700*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	37
	电磁四头煲仔炉
	800*800*800；4*3KW/380V台面：SUS 304δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板、底板1.0mm；脚杯：SUS Φ50*100*1.0mm （配有不锈钢可调节子弹脚）
	台
	1
	
	
	

	38
	电保温台连柜
	800*800*800；3KW/220V台面：SUS 304δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；侧板、底板1.0mm；脚杯：SUS Φ50*100*1.0mm （配有不锈钢可调节子弹脚）
	台
	1
	
	
	

	39
	双层工作台
	800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	40
	6孔煮面炉
	700*700*800；9KW/380V；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚
	台
	1
	
	
	

	41
	双层工作台
	1200*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	42
	单缸油炸炉
	680*575*1100；9KW/380V；容量38L
	台
	1
	
	
	

	43
	电饼铛
	700*820*780；5KW/220V；圆盘直径530，温度范围120℃-250℃
	台
	1
	
	
	

	44
	木案台
	1800*800*800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚50×50×1.2mm 不锈钢方管；案板采用厚50mm实木板
	台
	1
	
	
	

	45
	面粉车
	600*500*550；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置静音万向轮带刹车
	台
	2
	
	
	

	46
	压面机
	585*450*1080；1.5KW/220V，压面宽度350mm,压面厚度2-25mm
	台
	1
	
	
	

	47
	和面机
	725*480*910；1.5KW/380V，全钢，最大和面量25KG,
	台
	1
	
	
	

	48
	灭蝇灯
	0.01KW/220V；粘逋式灭蝇
	个
	1
	
	
	

	二次更衣/备餐间
	
	
	
	
	
	
	

	49
	单星水池
	600*600*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	50
	双层工作台
	900*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	51
	四格保温菜台连蒸台
	2300*700*800；功率：220V/4KW；台面：采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0mm.配置Ф38mm不锈钢可调节脚；温控采用厚30~110℃随意可调；
	台
	2
	
	
	

	52
	玻璃口水罩
	2300*300*700；钢化玻璃
	台
	2
	
	
	

	53
	保温饭台
	700*700*800；2KW/220V,面板：采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；配置静音万向轮带刹车
	台
	1
	
	
	

	54
	保温汤车
	700*700*800；2KW/220V,面板：采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；侧板采用厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；配置静音万向轮带刹车
	台
	1
	
	
	

	55
	双层工作台
	800*700*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	56
	单星水池连平台
	1200*600*800/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	57
	双门留样冰箱
	1200*710*1970；0.18KW/220V；功率(W)：180W；冷藏范围：0℃ +8℃；制冷剂：TR2/制冷方式：直冷；采用铜管材质/内外都采用不锈钢材质（以该品牌生产厂家为准）
	台
	1
	
	
	

	58
	紫外线杀菌灯
	0.03KW/220V；紫外线+臭氧杀菌
	台
	2
	
	
	

	59
	六门更衣柜
	1000*500*1800；厚SUS304/0.8mm不锈钢板；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	洗碗间
	
	
	
	
	
	
	

	60
	收餐窗口
	1500*350*1200；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板,双层板内付防潮木板
	米
	1.6
	
	
	

	61
	残食台
	1500*700*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	62
	双层工作台带靠背
	800*700*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	63
	双星入机台
	1800*760*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	64
	不锈钢油水分离器
	500*400*260；全不锈钢制作
	台
	1
	
	
	

	65
	通道式洗碗机带烘干机
	1668*790*1996；外壳选用不锈钢304/0.8~3.0mm ；
 洗涤能力180框/小时；
进口大功率水泵三速洗涤模式设计；
 功率：58KW/380V，三相五线制，电缆线≥国标线32mm²线
	台
	1
	
	
	

	66
	分配器
	200*150*150；稳定的电机与变速箱为一体性能更加稳定，使用寿命更长。洗涤泵和过水泵均可调整并看到实际转数。EPDM蠕动胶管，经久耐用。具有电源开头，便于清洗洗碗机。可通过探头自动检测药剂浓度，以便迅速确定所需的标准浓度值。具有外置的保险装置。在电脑上可进行参数的调节，使用药水更加的节省，从而减少不必要的浪费。在面板上可直接进行编程和参数设定。在探头模式下当达不到设定浓度值时可自动切换成P0模式（时间）模式
	台
	1
	
	
	

	67
	碗框
	500*500*100；洗碗机专用洗碗筐  64齿闭口耐高温塑料洗涤筐；洗碗机专用洗碗碟 10寸盘大约 15个  6寸盘大约 25个  耐高温 承重强
	个
	5
	
	
	

	68
	清洁剂-20L
	专门为商用洗碗机配制的强力洗涤剂；采用进口原料，良好的乳化去污能力，有效的洗去食物残渣，污渍及油脂，精选的低泡表面活性剂清洁能力强，过水容易，适合任何水质。比例：0.003；规格/包装：20L；使用方法：分配器自动加药
	桶
	1
	
	
	

	69
	催干剂-20L
	专门为商用洗碗机配制的强力洗涤剂。采用进口原料，良好的乳化去污能力，有效的洗去食物残渣，污渍及油脂；精选的低泡表面活性剂清洁能力强、过水容易、适合任何水质。用途：洗碗机使用后使碗碟去油污、卫生；比例：0.003；规格/包装：20L/桶；使用方法：分配器自动加药
	桶
	1
	
	
	

	70
	出机台带杯框架
	1500*760*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；立柱采用厚Ф38×38×1.0mm 不锈钢方管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	71
	双层工作台带靠背
	1300*800*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	72
	双星水池
	1500*800*830/150；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；水斗采厚SUS304/1.0mm 不锈钢板；加强筋采用厚1.0 mm不锈钢板；立柱采用不锈钢厚Ф38×1.0mm 不锈钢圆管立柱；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	1
	
	
	

	73
	双层工作台
	1800*800*800；台面：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；下层层面采用SUS304/1.0mm ，加强筋采用厚1.0 mm,立柱采用厚Ф38×1.0mm不锈钢圆管；配置不锈钢子弹可调脚
	台
	2
	
	
	

	74
	四门碗柜
	1200*500*1800；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；侧板、门板、层板采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配置不锈钢重力Ф50×150mm 可调脚
	台
	4
	
	
	

	75
	双门热风循环消毒柜
	1340*650*2000；4KW/220V；容量720L,热风循环杀毒；30-125℃温度调节，0-45分钟时间调节
	台
	1
	
	
	

	76
	双层餐车
	600*900*850；面板：厚SUS304/1.0mm不锈钢板；加强筋采用厚SUS304/1.0mm不锈钢板；配2个静音万向轮带刹车，2个静音定向轮
	台
	2
	
	
	

	77
	灭蝇灯
	0.01KW/220V；粘逋式灭蝇
	台
	1
	
	
	

	排风系统
	
	
	
	
	
	
	

	78
	油烟网罩带新风
	10000*1400*500；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网
	平米
	14
	
	
	

	79
	油烟网罩
	4200*900*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网
	平米
	3.8
	
	
	

	80
	油烟网罩
	1300*900*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；含油网
	平米
	1.2
	
	
	

	81
	集气罩
	1800*1000*450；面板：SUS 201 δ=1.0mm 2B贴塑拉丝板；
	平米
	1.8
	
	
	

	82
	柜式低噪音离心风机
	15KW/380V；风量25000m³
	台
	1
	
	
	

	83
	高效油烟净化器
	0.5KW/220V；25000风量，带环保证书
	台
	1
	
	
	

	84
	轴流风机
	0.5KW/220V
	台
	1
	
	
	

	85
	排烟管道
	900*800；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0
	平米
	66
	
	
	

	86
	排烟管道
	800*800；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0
	平米
	35
	
	
	

	87
	排风管道
	500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0
	平米
	20
	
	
	

	88
	排风管道
	500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0
	平米
	8
	
	
	

	89
	排风管道
	500*400；（实际现场风管口径都需要放大）；镀锌板1.0
	平米
	50
	
	
	

	90
	异型件（弯头、变径）
	镀锌板1.0
	平米
	30
	
	
	

	91
	防火阀
	1、常开型排烟防火阀，150度熔断关闭，常开；2、温度超过150度时自动熔断关闭。
	台
	1
	
	
	

	92
	风机消音箱
	镀锌板1.0
	台
	1
	
	
	

	93
	软接
	采用优质帆布，防止渗漏、防老化且阻燃。
	套
	1
	
	
	

	94
	减震弹簧
	承重100KG
	个
	8
	
	
	

	95
	风机启动控制电箱
	可根据需要对风量进行调节，以达到节能的目标，风系统内配置电动机综合保护器、第二次启动装置；通过对风机的软启动控制，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。
	台
	1
	
	
	

	新风系统
	
	
	
	
	
	
	

	96
	新风风柜
	0.75KW/380V；风量5000m³
	台
	1
	
	
	

	97
	新风管道
	400*300；镀锌板1.0
	平米
	22
	
	
	

	98
	变径
	镀锌板1.0
	台
	2
	
	
	

	99
	软接
	采用优质帆布，防止渗漏、防老化且阻燃。
	套
	2
	
	
	

	100
	减震弹簧
	承重100KG
	个
	4
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	

	101
	烹饪间烟罩灭火系统
	双瓶组
	套
	1
	
	
	

	102
	吊车
	
	项
	1
	
	
	

	103
	安装、辅材、运费
	
	批
	1
	
	
	

	104
	厨房水电改造
	
	项
	1
	
	
	

	供应商（加盖印章）
	联系人：
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