吉钰新材料雨水管道迁改项目劳务分包采购询价单 
	采购单位（盖章）:潜江市高新投建设有限公司

	联系人：聂女士
	联系电话：0728-6232698
	传真：/

	序号
	名称
	[bookmark: _GoBack]工作内容
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税合价（元）
	不含税总价（元）

	1
	混凝土管
	1.管道规格、等级:承插式(I)级钢筋混凝土排水管DN1200
2.连接形式:"O"型橡胶圈接口
3.180°砂石基础，具体做法详见图纸
4.考虑30%管材利旧
	m
	179 
	
	
	

	2
	现浇混凝土井
	1.种类:矩形直线混凝土雨水检查井
2.规格:1700x1100
3.参20S515-39
	座
	3
	
	
	

	3
	现浇混凝土井
	1.种类:矩形三通混凝土雨水检查井
2.规格:2100x2100
3.参20S515-59
	座
	4
	
	
	

	4
	碎石
	1.石料规格:级配碎石
2.厚度:18cm
	m2
	100
	
	
	

	5
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
	m2
	100
	
	
	

	6
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:fr≥4.5Mpa水泥混凝土面层
2.厚度:20cm
3.嵌缝材料:塑料油膏
	m2
	100
	
	
	

	7
	植筋
	1.材料种类:拉杆钢筋
2.材料规格:φ14
	根
	60
	
	
	

	8
	安砌侧(平、缘)石
	现状路缘石恢复
	m
	8
	
	
	

	9
	雨水口
	现状雨水口恢复，含雨水口加固，雨水口加固参17ZZ04-48、49
	座
	2
	
	
	

	10
	混凝土管
	1.管道规格、等级:DN300承插式(II)级钢筋混凝土排水管
2.连接形式:橡胶圈接口
	m
	6
	
	
	

	11
	现状管线保护
	1.现状管线保护
	项
	1
	
	
	

	供应商（加盖印章）
	联系人：
	联系电话：
	传真：


                                                                                                      


年    月    日

